{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Структура данных","Кросс-плата ВЭП","Адреса устройств","Лист4"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Структура данных","index":0,"n_rows":131,"n_cols":24,"rows_kept":131,"merged":[[0,0,0,1],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[4,15,4,17],[5,17,5,22],[6,17,6,22],[7,17,7,22],[8,17,8,22],[9,17,9,22],[10,17,10,22],[11,17,11,22],[12,17,12,22],[13,17,13,22],[14,17,14,22],[15,17,15,20],[15,21,15,22],[15,23,17,27],[16,17,16,20],[16,21,16,22],[17,17,17,20],[17,21,17,22],[18,17,18,20],[18,21,18,22],[18,23,18,27],[19,10,19,11],[19,17,19,22],[20,17,20,22],[24,15,24,16],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,16,25,18],[25,19,25,20],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[26,16,26,18],[26,19,26,20],[27,16,27,18],[27,19,27,20],[28,16,28,18],[28,19,28,20],[29,16,29,18],[29,19,29,20],[30,16,30,18],[30,19,30,20],[34,15,34,16],[35,16,35,20],[36,16,36,20],[37,16,37,20],[38,16,38,20],[39,16,39,20],[40,16,40,20],[41,16,41,20],[42,16,42,20],[43,16,44,20],[45,16,46,20],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,2,49,3],[49,4,49,5],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,10,50,11],[50,15,50,17],[51,16,51,17],[52,16,52,17],[53,16,53,17],[54,16,54,17],[55,16,55,17],[56,16,56,17],[57,16,57,17],[58,16,58,17],[59,16,59,17],[60,16,60,17],[61,16,61,17],[62,16,62,17],[63,16,63,17],[64,16,64,17],[99,15,99,18],[100,15,100,18],[101,15,101,18],[103,15,103,18],[104,15,104,18],[105,15,105,18],[114,15,114,21],[115,17,115,21],[116,17,116,21],[117,17,117,21],[118,17,118,21],[119,17,119,21],[120,17,120,21],[121,17,121,21],[122,17,122,21],[123,17,123,21],[124,17,124,21],[125,17,125,21],[126,17,126,21],[127,17,127,21],[128,17,128,21],[129,17,129,21],[130,17,130,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024-05-08"]
[null,"адрес","Трансформатор (1,2)",null,"Силовые (3,4)",null,"Устройство мягкого пуска (5,6)",null,"Двигатель (7)",null,"ВЭП (8)",null,"Задатчик (9)"]
[{"$nulls":3},"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF.",null,"DEF."]
["0x00",0,"Диагностика Т° 1",null,"Диагностика Т° 1",null,"Диагностика Utr a",null,"Диагностика Т° 1",null,"Диагностика 380В Ф1",null,"Обороты ГЭД, об\\мин"]
["0x01",1,"Диагностика Т° 2",null,"Диагностика Т° 2",null,"Диагностика Utr c",null,"Диагностика Т° 2",null,"Диагностика 380В Ф2",null,"Обороты ГВ, об\\мин",null,null,"Диагностика:"]
["0x02",2,"Диагностика Т° 3",null,"Диагностика Т° 3",null,"Диагностика Itr a",null,"Диагностика Т° 3",null,"Диагностика 31В Ф1",null,"Лампы (8 бит)",null,null,"bit 0","Tear","Обрыв датчика или неисправность АЦП (~0 или ~4095)"]
["0x03",3,"Диагностика Т° 4",null,"Диагностика Т° 4",null,"Диагностика Itr c",null,"Диагностика Т° 4",null,"Диагностика 31В Ф2",null,"Диоды (16 бит)",null,null,"bit 1","резерв"]
["0x04",4,"Диагностика Т° 5",null,"Диагностика Т° 5",{"$nulls":3},"Диагностика Т° 5",null,"Диагностика 31В UC1",{"$nulls":4},"bit 2","Wry","Перекос показаний парных датчиков"]
["0x05",5,"Диагностика Т° 6",null,"Диагностика Т° 6",{"$nulls":3},"Диагностика Т° 6",null,"Диагностика 31В UC2",{"$nulls":4},"bit 3","Out","Показания ниже минимально допустимых"]
["0x06",6,"Диагностика Т° 7",null,"Диагностика Т° 7",{"$nulls":3},"Диагностика Т° 7",null,"Диагностика 24В ПУ",{"$nulls":4},"bit 4","Over","Показания выше предупредительной уставки"]
["0x07",7,"Диагностика Т° 8",null,"Диагностика Т° 8",{"$nulls":3},"Диагностика Т° 8",null,"Диагностика 27В ФА",{"$nulls":4},"bit 5","Hyper","Показания выше аварийной уставки"]
["0x08",8,"Диагностика Т° 9",null,"Диагностика Т° 9",{"$nulls":5},"Диагностика 24В ПК",{"$nulls":4},"bit 6","Contr","Нет сигнала по дискретному входу"]
["0x09",9,"Диагностика Т° 10",null,"Диагностика Т° 10",{"$nulls":5},"Диагностика 15В ДР",{"$nulls":4},"bit 7","резерв"]
["0x0A",10,"Диагностика Т° 11",null,"Диагностика Т° 11",{"$nulls":5},"Диагностика +24В ДТ",{"$nulls":4},"bit 8","Stop","Авария"]
["0x0B",11,"Диагностика Т° 12",null,"Диагностика Т° 12",{"$nulls":5},"Диагностика -24В ДТ",{"$nulls":4},"bit 9","Ready","Готовность"]
["0x0C",12,"Диагностика Т° 13",null,"Диагностика Т° 13",{"$nulls":5},"Диагностика 24В ПМУ",{"$nulls":4},"bit 10","Discr1","Нет сигнала по дискретному входу 1 ",{"$nulls":3},"Тест ламп",null,"Это сигналы БКСС-Д и УКСС-БС о замкнутых дискретных входах. Передаются в диагностике 1 датчика (адрес 0)"]
["0x0D",13,"Диагностика Т° 14",null,"Диагностика Т° 14",{"$nulls":5},"Диагностика Т° 1",{"$nulls":4},"bit 11","Discr2","Нет сигнала по дискретному входу 2",{"$nulls":3},"Все температуры  40°С"]
["0x0E",14,"Диагностика Т° 15",null,"Диагностика Т° 15",{"$nulls":5},"Диагностика Т° 2",{"$nulls":4},"bit 12","Discr3","Нет сигнала по дискретному входу 3",{"$nulls":3},"Калибровка термодатчиков"]
["0x0F",15,"Диагностика Т° 16",null,"Диагностика Т° 16",{"$nulls":10},"bit 13","Discr4","Нет сигнала по дискретному входу 4",{"$nulls":3},"Имитировать показания",null,"Команда для датчиков T° БКСС и УКСС"]
["0x10",16,"Диагностика Т° 17",null,"Диагностика Uab1",null,"Нажатые кнопки (3 бит)",null,"Датчики уровня масла (4 бит)",null,"Дискр. датчики (14 бит)",null,"Кнопки (12 бит) 1 – нажато",null,null,"bit 14","Ignor","Игнорировать аварию"]
["0x11",17,"Диагностика Т° 18",null,"Диагностика Ubc1",{"$nulls":10},"bit 15","Bypass","Отключить датчик "]
["0x12",18,"Диагностика Т° 19",null,"Диагностика Uab2"]
["0x13",19,"Диагностика Т° 20",null,"Диагностика Ubc2"]
["0x14",20]
["0x15",21,{"$nulls":13},"Лампы БСУ:"]
["0x16",22,null,null,"Дискр. входы (2 бит) 1 – замкнуто",{"$nulls":3},"Дискр. входы (2 бит) 1 – замкнуто",{"$nulls":6},"bit 0","Ход",null,null,"Синяя"]
["0x17",23,"Состояние джамперов (4 бит)",null,"Состояние джамперов (4 бит)",null,"Состояние джамперов (4 бит)",null,"Состояние джамперов (4 бит)",null,"Состояние джамперов (4 бит)",null,"Состояние джамперов (4 бит)",null,null,"bit 1","Перегрев",null,null,"Оранжевая"]
["0x18",24,"Показания Т° 1",null,"Показания Т° 1",null,"Действующее Utr",null,"Показания Т° 1",null,"Показания 380В Ф1",{"$nulls":4},"bit 2","Готовность 1",null,null,"Зеленая"]
["0x19",25,"Показания Т° 2",null,"Показания Т° 2",null,"Амплитудное Utr",null,"Показания Т° 2",null,"Показания 380В Ф2",{"$nulls":4},"bit 3","Неисправность",null,null,"Оранжевая"]
["0x1A",26,"Показания Т° 3",null,"Показания Т° 3",null,"Действующее Itr",null,"Показания Т° 3",null,"Показания 31В Ф1",{"$nulls":4},"bit 4","Готовность 2",null,null,"Зеленая"]
["0x1B",27,"Показания Т° 4",null,"Показания Т° 4",null,"Амплитудное Itr",null,"Показания Т° 4",null,"Показания 31В Ф2",{"$nulls":4},"bit 5","Ограничение мощности",null,null,"Оранжевая"]
["0x1C",28,"Показания Т° 5",null,"Показания Т° 5",null,"Управляющий ток СИФУ (задание), mA*10",null,"Показания Т° 5",null,"Показания 31В UC1"]
["0x1D",29,"Показания Т° 6",null,"Показания Т° 6",null,"Управляющий ток СИФУ (обр. связь), mA*10",null,"Показания Т° 6",null,"Показания 31В UC2"]
["0x1E",30,"Показания Т° 7",null,"Показания Т° 7",{"$nulls":3},"Показания Т° 7",null,"Показания 24В ПУ"]
["0x1F",31,"Показания Т° 8",null,"Показания Т° 8",{"$nulls":3},"Показания Т° 8",null,"Показания 27В ФА",{"$nulls":4},"Кнопки задатчика:"]
["0x20",32,"Показания Т° 9",null,"Показания Т° 9",{"$nulls":5},"Показания 24В ПК",{"$nulls":4},"bit 0","Пуск"]
["0x21",33,"Показания Т° 10",null,"Показания Т° 10",{"$nulls":5},"Показания 15В ДР",{"$nulls":4},"bit 1","Стоп"]
["0x22",34,"Показания Т° 11",null,"Показания Т° 11",{"$nulls":5},"Показания +24В ДТ",{"$nulls":4},"bit 2","Обороты меньше"]
["0x23",35,"Показания Т° 12",null,"Показания Т° 12",{"$nulls":5},"Показания -24В ДТ",{"$nulls":4},"bit 3","Обороты больше"]
["0x24",36,"Показания Т° 13",null,"Показания Т° 13",{"$nulls":5},"Показания 24В ПМУ",{"$nulls":4},"bit 4","Тест ламп/квитирование"]
["0x25",37,"Показания Т° 14",null,"Показания Т° 14",{"$nulls":5},"Показания Т° 1",{"$nulls":4},"bit 5","Сборка схемы"]
["0x26",38,"Показания Т° 15",null,"Показания Т° 15",{"$nulls":5},"Показания Т° 2",{"$nulls":4},"bit 6","Разбор схемы"]
["0x27",39,"Показания Т° 16",null,"Показания Т° 16",{"$nulls":10},"bit 7","Направление: Вперед(0)/Назад(1)"]
["0x28",40,"Показания Т° 17",null,"Действующее Uвх1",{"$nulls":10},"bit 8","Режим: Работа от АБ(0)/ТГ(1)/ДГ(2)"]
["0x29",41,"Показания Т° 18",null,"Амплитудное Uвх1",{"$nulls":10},"bit 9"]
["0x2A",42,"Показания Т° 19",null,"Действующее Uвх2",{"$nulls":10},"bit 10","Режим: Работа от ЛБ и ПБ(0)/ЛБ(1)/ПБ(2)"]
["0x2B",43,"Показания Т° 20",null,"Амплитудное Uвх2",{"$nulls":10},"bit 11"]
["0x2C",44]
["0x2D",45]
["0x2E",46]
["0x2F",47,{"$nulls":13},"Дискр. датчики ВЭП:"]
["0x30",48,"Аварийная уставка Т° 1","70°С","Аварийная уставка Т° 1","70°С","Аварийная верхняя уставка Utr a","420В","Аварийная уставка Т° 1","170°С",{"$nulls":5},"bit 0","30В Ф1"]
["0x31",49,"Аварийная уставка Т° 2 ","70°С","Аварийная уставка Т° 2","70°С","Аварийная верхняя уставка Utr c","420В","Аварийная уставка Т° 2","170°С",{"$nulls":5},"bit 1","30В Ф2"]
["0x32",50,"Аварийная уставка Т° 3 ","70°С","Аварийная уставка Т° 3","70°С","Аварийная верхняя уставка  Itr a","900А","Аварийная уставка Т° 3","170°С",{"$nulls":5},"bit 2","24В ПУ Ф1"]
["0x33",51,"Аварийная уставка Т° 4","70°С","Аварийная уставка Т° 4","70°С","Аварийная верхняя уставка  Itr с","900А","Аварийная уставка Т° 4","170°С",{"$nulls":5},"bit 3","24В ПУ Ф2"]
["0x34",52,"Аварийная уставка Т° 5","70°С","Аварийная уставка Т° 5","70°С",null,null,"Аварийная уставка Т° 5","170°С",{"$nulls":5},"bit 4","24В ПУ Ф3"]
["0x35",53,"Аварийная уставка Т° 6","70°С","Аварийная уставка Т° 6","70°С",null,null,"Аварийная уставка Т° 6","170°С",{"$nulls":5},"bit 5","24В ПУ Ф4"]
["0x36",54,"Аварийная уставка Т° 7","70°С","Аварийная уставка Т° 7","70°С",null,null,"Аварийная уставка Т° 7","115°С",{"$nulls":5},"bit 6","24В ПК Ф1"]
["0x37",55,"Аварийная уставка Т° 8","70°С","Аварийная уставка Т° 8","70°С",null,null,"Аварийная уставка Т° 8","115°С",{"$nulls":5},"bit 7","24В ПК Ф2"]
["0x38",56,"Аварийная уставка Т° 9","70°С","Аварийная уставка Т° 9","70°С",{"$nulls":9},"bit 8","15В Др Ф1"]
["0x39",57,"Аварийная уставка Т° 10","70°С","Аварийная уставка Т° 10","70°С",{"$nulls":9},"bit 9","15В Др Ф2"]
["0x3A",58,"Аварийная уставка Т° 11","70°С","Аварийная уставка Т° 11","70°С",{"$nulls":9},"bit 10"," +24В Дт Ф1"]
["0x3B",59,"Аварийная уставка Т° 12","70°С","Аварийная уставка Т° 12","70°С",{"$nulls":9},"bit 11"," +24В Дт Ф2"]
["0x3C",60,"Аварийная уставка Т° 13","70°С",{"$nulls":11},"bit 12"," -24В Дт Ф1"]
["0x3D",61,"Аварийная уставка Т° 14","70°С",{"$nulls":6},"Аварийная уставка Т° 1","70°С",{"$nulls":3},"bit 13"," -24В Дт Ф2"]
["0x3E",62,"Аварийная уставка Т° 15","70°С",{"$nulls":6},"Аварийная уставка Т° 2","70°С"]
["0x3F",63,"Аварийная уставка Т° 16","70°С"]
["0x40",64,"Аварийная уставка Т° 17","70°С"]
["0x41",65,"Аварийная уставка Т° 18","70°С"]
["0x42",66,"Аварийная уставка Т° 19","70°С"]
["0x43",67,"Аварийная уставка Т° 20","70°С"]
["0x44",68]
["0x45",69]
["0x46",70]
["0x47",71]
["0x48",72,"Предупредительная уставка Т° 1","60°С","Предупредительная уставка Т° 1","60°С","Аварийная нижняя уставка Utr a","300В","Предупредительная уставка Т° 1","150°С","Аварийная уставка 380В Ф1","300В"]
["0x49",73,"Предупредительная уставка Т° 2","60°С","Предупредительная уставка Т° 2","60°С","Аварийная нижняя уставка Utr c","300В","Предупредительная уставка Т° 2","150°С","Аварийная уставка 380В Ф2","300В"]
["0x4A",74,"Предупредительная уставка Т° 3","60°С","Предупредительная уставка Т° 3","60°С","Предупредительная уставка  Itr a","800А","Предупредительная уставка Т° 3","150°С","Аварийная уставка 31В Ф1","15В"]
["0x4B",75,"Предупредительная уставка Т° 4","60°С","Предупредительная уставка Т° 4","60°С","Предупредительная уставка Itr с","800А","Предупредительная уставка Т° 4","150°С","Аварийная уставка 31В Ф2","15В"]
["0x4C",76,"Предупредительная уставка Т° 5","60°С","Предупредительная уставка Т° 5","60°С",null,null,"Предупредительная уставка Т° 5","150°С","Аварийная уставка 31В UC1","15В"]
["0x4D",77,"Предупредительная уставка Т° 6","60°С","Предупредительная уставка Т° 6","60°С",null,null,"Предупредительная уставка Т° 6","150°С","Аварийная уставка 31В UC2","15В"]
["0x4E",78,"Предупредительная уставка Т° 7","60°С","Предупредительная уставка Т° 7","60°С",null,null,"Предупредительная уставка Т° 7","105°С","Аварийная уставка 24В ПУ","20В"]
["0x4F",79,"Предупредительная уставка Т° 8","60°С","Предупредительная уставка Т° 8","60°С",null,null,"Предупредительная уставка Т° 8","105°С","Аварийная уставка 27В ФА","22В"]
["0x50",80,"Предупредительная уставка Т° 9","60°С","Предупредительная уставка Т° 9","60°С",{"$nulls":4},"Аварийная уставка 24В ПК","20В"]
["0x51",81,"Предупредительная уставка Т° 10","60°С","Предупредительная уставка Т° 10","60°С",{"$nulls":4},"Аварийная уставка 15В ДР","10В"]
["0x52",82,"Предупредительная уставка Т° 11","60°С","Предупредительная уставка Т° 11","60°С",{"$nulls":4},"Аварийная уставка +24В ДТ","20В"]
["0x53",83,"Предупредительная уставка Т° 12","60°С","Предупредительная уставка Т° 12","60°С",{"$nulls":4},"Аварийная уставка -24В ДТ","20В"]
["0x54",84,"Предупредительная уставка Т° 13","60°С",{"$nulls":6},"Аварийная уставка 24В ПМУ","20В"]
["0x55",85,"Предупредительная уставка Т° 14","60°С",{"$nulls":6},"Предупредительная уставка Т° 1","60°С"]
["0x56",86,"Предупредительная уставка Т° 15","60°С",{"$nulls":6},"Предупредительная уставка Т° 2","60°С"]
["0x57",87,"Предупредительная уставка Т° 16","60°С"]
["0x58",88,"Предупредительная уставка Т° 17","60°С"]
["0x59",89,"Предупредительная уставка Т° 18","60°С"]
["0x5A",90,"Предупредительная уставка Т° 19","60°С"]
["0x5B",91,"Предупредительная уставка Т° 20","60°С"]
["0x5C",92]
["0x5D",93]
["0x5E",94]
["0x5F",95]
["0x60",96,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",10,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",10,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",10,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",10,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",10,"Период основн. посылок CAN * 10 mсек",2,null,"Период посылок:"]
["0x61",97,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,"Период дополн. посылок CAN * 10 mсек",101,null,"1 = 10 mсек; "]
["0x62",98,"Яркость ламп",8,"Яркость ламп",8,"Яркость ламп",8,"Яркость ламп",8,"Яркость ламп",3,"Яркость лампы 1",5,null,"0 — посылки не идут"]
["0x63",99,{"$nulls":4},"Мгновенные показания АЦП Ω (I СИФУ)",{"$nulls":5},"Яркость лампы 2",7]
["0x64",100,null,null,"Мгновенные показания АЦП UA1",null,"Мгновенные показания АЦП U тр A",{"$nulls":5},"Яркость лампы 3",10,null,"Яркость ламп: "]
["0x65",101,null,null,"Мгновенные показания АЦП UB1",null,"Мгновенные показания АЦП U тр C",{"$nulls":5},"Яркость лампы 4",7,null,"0 — не горит;"]
["0x66",102,null,null,"Мгновенные показания АЦП UA2",null,"Мгновенные показания АЦП I тр A",{"$nulls":5},"Яркость лампы 5",10,null,"10 — максимальная яркость"]
["0x67",103,null,null,"Мгновенные показания АЦП UB2",null,"Мгновенные показания АЦП I тр С",{"$nulls":5},"Яркость лампы 6",7]
["0x68",104,null,null,"Действующее значение UA1",null,"Действующее значение U тр A"]
["0x69",105,null,null,"Действующее значение UB1",null,"Действующее значение U тр C"]
["0x6A",106,null,null,"Действующее значение UС1",null,"Действующее значение U тр B"]
["0x6B",107,null,null,"Действующее значение UA2",null,"Действующее значение I тр A"]
["0x6C",108,null,null,"Действующее значение UB2",null,"Действующее значение I тр C"]
["0x6D",109,null,null,"Действующее значение UС2",null,"Действующее значение I тр B"]
["0x6E",110,{"$nulls":4},"Калибровка обр. связи по I СИФУ  20 mA","854, 860"]
["0x6F",111,{"$nulls":4},"Калибровка обр. связи по I СИФУ  4 mA","14, 17",{"$nulls":7},"Команды"]
["0x70",112,null,null,"Нулевой уровень показаний АЦП UA1",2048,"Нулевой уровень показаний АЦП U тр A",2048,{"$nulls":7},"0x0001","Бит 0","Тест ламп"]
["0x71",113,null,null,"Нулевой уровень показаний АЦП UB1",2048,"Нулевой уровень показаний АЦП U тр C",2048,{"$nulls":7},"0x0002","Бит 1","Настройки по умолчанию"]
["0x72",114,null,null,"Нулевой уровень показаний АЦП UA2",2048,"Нулевой уровень показаний АЦП I тр A",2048,{"$nulls":7},"0x0004","Бит 2","Сохранение настроек"]
["0x73",115,null,null,"Нулевой уровень показаний АЦП UB2",2048,"Нулевой уровень показаний АЦП I тр С",2048,{"$nulls":7},"0x0008","Бит 3","Загрузка сохраненных настроек"]
["0x74",116,null,null,"Калибровка датчика UA1","4936, 4876","Калибровка датчика U тр A","3820, 3810",null,null,"Калибровка 380В фидер 1",1281,{"$nulls":3},"0x0010","Бит 4","Калибровка термодатчиков"]
["0x75",117,null,null,"Калибровка датчика UB1","4877, 5005","Калибровка датчика U тр C","3790, 3775",null,null,"Калибровка 380В фидер 2",1272,{"$nulls":3},"0x0020","Бит 5","Применить калибровку"]
["0x76",118,null,null,"Калибровка датчика UA2","4972, 4876","Калибровка датчика I тр A","3505, 3522",{"$nulls":7},"0x0040","Бит 6","Стоп заряда УМП"]
["0x77",119,null,null,"Калибровка датчика UB2","4857, 4847","Калибровка датчика I тр С","3380, 3332",{"$nulls":7},"0x0080","Бит 7","Пуск заряда УМП"]
["0x78",120,"Показания АЦП Т°канала 1, 100Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 1, 300 μА","1960, 1950","Задание ЦАП выходного тока 20 mA","1718, 1697","Показания АЦП Т°канала 1, 100Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 1, 300 μА",2049,{"$nulls":3},"0x0100","Бит 8","Инициализация ЦАП УМП"]
["0x79",121,"Показания АЦП Т°канала 2, 100Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 2, 300 μА","1920, 1965","Задание ЦАП выходного тока 4 mA","673, 653","Показания АЦП Т°канала 1, 150Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 2, 300 μА",2050,{"$nulls":3},"0x0200","Бит 9","Калибровка ЦАП"]
["0x7A",122,"Показания АЦП Т°канала 1, 150Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 1, 400 μА","2610, 2600","Калибровочное значение ЦАП",{"$nulls":3},"Показания АЦП Т°канала 1, 400 μА",2749,{"$nulls":3},"0x0400","Бит 10","Все температуры равны 40°С"]
["0x7B",123,"Показания АЦП Т°канала 2, 150Ω",null,"Показания АЦП Т°канала 2, 400 μА","2570, 2615","Входное значение ЦАП",{"$nulls":3},"Показания АЦП Т°канала 2, 400 μА",2750,{"$nulls":3},"0x0800","Бит 11","Зажечь все лампы (для регулировки яркости)"]
["0x7C",124,{"$nulls":13},"0x1000","Бит 12","Вместо температур — показания АЦП"]
["0x7D",125,{"$nulls":13},"0x2000","Бит 13"]
["0x7E",126,"Адрес устройства","1, 2","Адрес устройства","3, 4","Адрес устройства","5, 6","Адрес устройства",7,"Адрес устройства",8,"Адрес устройства",9,null,"0x4000","Бит 14"]
["0x7F",127,"Команды",null,"Команды",null,"Команды",null,"Команды",null,"Команды",null,"Команды",null,null,"0x8000","Бит 15","Перезагрузка RESET"]

{"sheet":"Кросс-плата ВЭП","index":1,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"380В Ф1","ADCINA2","XT2 11, 12",0]
[null,"380В Ф2","ADCINA3","XT2 9, 10",1]
[null,"31В Ф1","ADCINA6","XT1 9, 10",2,"30В Ф1","GPIO53","XT2 3, 4",2]
[null,"31В Ф2","ADCINB4","XT1 33, 34",3,"30В Ф2","GPIO52","XT2 1, 2",3]
[null,"31В UC1","ADCINB2","XT1 21, 22",4]
[null,"31В UC2","ADCINB3","XT1 23, 24",5]
[null,"24В ПУ","ADCINA7","XT1 7, 8",6,"24В ПУ Ф1","GPIO4","XT2 35, 36","6.1","AGG2 AG3"]
[{"$nulls":5},"24В ПУ Ф2","GPIO2","XT2 39, 40","6.2","AGG2 AG4"]
[{"$nulls":5},"24В ПУ Ф3","GPIO0","XT2 37, 38","6.3","AGG2 AG5"]
[{"$nulls":5},"24В ПУ Ф4","GPIO6","XT2 29, 30","6.4","AGG2 AG6"]
[null,"27В ФА","ADCINA4","XT1 13, 14",7,{"$nulls":4},"AGG3 AG2"]
[null,"24В ПК","ADCINA5","XT1 11, 12",8,"24В ПК Ф1","GPIO10","XT2 31, 32","8.1","AGG1 AG1"]
[{"$nulls":5},"24В ПК Ф2","GPIO8","XT2 33, 34","8.2","AGG1 AG2"]
[null,"15В Др","ADCINA1","XT1 17, 18",9,"15В Др Ф1","GPIO5","XT2 23, 24","9.1","AGG2 AG1"]
[{"$nulls":5},"15В Др Ф2","GPIO3","XT2 25, 26","9.2","AGG2 AG2"]
[null," +24В Дт","ADCINB6","XT1 25, 26",10," +24В Дт Ф1","GPIO1","XT2 27, 28","10.1","AGG1 AG3"]
[{"$nulls":5}," +24В Дт Ф2","GPIO7","XT2 19, 20","10.2","AGG1 AG4"]
[null," -24В Дт","ADCINA0","XT1 19, 20",11," -24В Дт Ф1","GPIO9","XT2 17, 18","11.1","AGG1 AG5"]
[{"$nulls":5}," -24В Дт Ф2","GPIO11","XT2 21, 22","11.2","AGG1 AG6"]
[null," 24В ПМУ","ADCINB0","XT1 15, 16",12,{"$nulls":4},"AGG3 AG1"]
[null,"ДТ° 1","ADCINB7","XT1 29, 30",13]
[null,"ДТ° 2","ADCINB5","XT1 31, 32",14]

{"sheet":"Адреса устройств","index":2,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,4,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"CAN адрес"]
[null,"устройство","адрес","джампера","прием","передача"]
[null,"Трансформатор 1",1,null,"0x0BA0000","0x0BA0010"]
[null,"Трансформатор 2",2,null,"0x0BA0001","0x0BA0011"]
[null,"Силовой 1",3,null,"0x0BA0002","0x0BA0012"]
[null,"Силовой 2",4,null,"0x0BA0003","0x0BA0013"]
[null,"УМП 1",5,null,"0x0BA0004","0x0BA0014"]
[null,"УМП 2",6,null,"0x0BA0005","0x0BA0015"]
[null,"Двигатель",7,null,"0x0BA0006","0x0BA0016"]
[null,"Задатчик",8,null,"0x0BA0007","0x0BA0017"]
[null,"ВЭП",9,null,"0x0BA0008","0x0BA0018"]
[null,"ПМУ",null,null,"0x0BA0009","0x0BA0019"]

{"sheet":"Лист4","index":3,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
[1971,2620,649,650,1970,2620]
[1915,2552,637,650,1915,2565]
[1948,2595,647,650,1950,2600]
[1963,2623,660,650,1965,2615]
[2042,2691,649,650,2040,2690]
[1980,2632,652,650,1980,2630]