#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAN.BS1=CAN_BS1_13TQ
CAN.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN.CalculateBaudRate=125000
CAN.CalculateTimeBit=8000
CAN.CalculateTimeQuantum=500.0
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,BS2
CAN.Prescaler=10
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103RCT6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM4
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC13-TAMPER-RTC
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PA1
Mcu.Pin11=PA2
Mcu.Pin12=PA3
Mcu.Pin13=PA4
Mcu.Pin14=PA5
Mcu.Pin15=PA6
Mcu.Pin16=PA7
Mcu.Pin17=PC4
Mcu.Pin18=PC5
Mcu.Pin19=PB0
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin20=PB1
Mcu.Pin21=PB2
Mcu.Pin22=PB10
Mcu.Pin23=PB11
Mcu.Pin24=PB12
Mcu.Pin25=PB13
Mcu.Pin26=PB14
Mcu.Pin27=PB15
Mcu.Pin28=PC6
Mcu.Pin29=PC7
Mcu.Pin3=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin30=PC8
Mcu.Pin31=PC9
Mcu.Pin32=PA8
Mcu.Pin33=PA11
Mcu.Pin34=PA12
Mcu.Pin35=PA13
Mcu.Pin36=PA14
Mcu.Pin37=PA15
Mcu.Pin38=PB3
Mcu.Pin39=PB4
Mcu.Pin4=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin40=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin41=VP_TIM4_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin5=PC0
Mcu.Pin6=PC1
Mcu.Pin7=PC2
Mcu.Pin8=PC3
Mcu.Pin9=PA0-WKUP
Mcu.PinsNb=42
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RCTx
MxCube.Version=6.3.0
MxDb.Version=DB.6.0.30
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM4_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USB_HP_CAN1_TX_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USB_LP_CAN1_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0-WKUP.GPIO_Label=IN_04
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=GPIO_Input
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=IN_03
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Input
PA11.Locked=true
PA11.Mode=CAN_Activate
PA11.Signal=CAN_RX
PA12.Locked=true
PA12.Mode=CAN_Activate
PA12.Signal=CAN_TX
PA13.Mode=JTAG_5_pins
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=JTAG_5_pins
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15.Mode=JTAG_5_pins
PA15.Signal=SYS_JTDI
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=IN_02
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Input
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=IN_01
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Input
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=IN_14
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Input
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=IN_13
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Input
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Input
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=J0
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Input
PA8.Mode=Clock-out
PA8.Signal=RCC_MCO
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=J3
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Input
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=IN_12
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Input
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=IN_11
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Input
PB11.Locked=true
PB11.Signal=GPIO_Input
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=IN_10
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Input
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=IN_09
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Input
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=IN_08
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Input
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=IN_07
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Input
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=BOOT1
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Input
PB3.Mode=JTAG_5_pins
PB3.Signal=SYS_JTDO-TRACESWO
PB4.Mode=JTAG_5_pins
PB4.Signal=SYS_NJTRST
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Input
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Input
PC13-TAMPER-RTC.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13-TAMPER-RTC.GPIO_Label=IN_06
PC13-TAMPER-RTC.Locked=true
PC13-TAMPER-RTC.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=SELEKT_PCH
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Input
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=IN_05
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Input
PC2.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_Label=LED1
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Output
PC3.GPIOParameters=GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=LED2
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Output
PC4.GPIOParameters=GPIO_Label
PC4.GPIO_Label=J1
PC4.Locked=true
PC4.Signal=GPIO_Input
PC5.GPIOParameters=GPIO_Label
PC5.GPIO_Label=J2
PC5.Locked=true
PC5.Signal=GPIO_Input
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=PVT4
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=PVT3
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=PVT2
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=PVT1
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PD0-OSC_IN.Locked=true
PD0-OSC_IN.Signal=GPIO_Input
PD1-OSC_OUT.Locked=true
PD1-OSC_OUT.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=uksvep_2_2_v1.ioc
ProjectManager.ProjectName=uksvep_2_2_v1
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true,4-MX_TIM4_Init-TIM4-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=10000000
RCC.AHBFreq_Value=40000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=20000000
RCC.APB1TimFreq_Value=40000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=20000000
RCC.APB2TimFreq_Value=40000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=40000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=40000000
RCC.I2S2Freq_Value=40000000
RCC.I2S3Freq_Value=40000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value
RCC.MCOFreq_Value=40000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=40000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=20000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL10
RCC.SDIOFreq_Value=40000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=20000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=40000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=40000000
RCC.USBFreq_Value=40000000
TIM4.IPParameters=Period
TIM4.Period=4000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM4_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM4_VS_ClockSourceINT
board=custom
