\doxysection{E\+:/.WORK/\+STM32/\+STM32\+\_\+\+Extended\+Libs/\+My\+Libs\+General/\+Inc/general\+\_\+gpio.h File Reference}
\hypertarget{general__gpio_8h}{}\label{general__gpio_8h}\index{E:/.WORK/STM32/STM32\_ExtendedLibs/MyLibsGeneral/Inc/general\_gpio.h@{E:/.WORK/STM32/STM32\_ExtendedLibs/MyLibsGeneral/Inc/general\_gpio.h}}


Заголовочный файл для модуля инициализации портов и работы с ними.  


{\ttfamily \#include "{}mylibs\+\_\+defs.\+h"{}}\newline
Include dependency graph for general\+\_\+gpio.\+h\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=229pt]{general__gpio_8h__incl}
\end{center}
\end{figure}
This graph shows which files directly or indirectly include this file\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{general__gpio_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsubsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
struct \mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Структура светодиода \end{DoxyCompactList}\item 
struct \mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___switch_type_def}{GPIO\+\_\+\+Switch\+Type\+Def}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Структура кнопки \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsubsection*{Macros}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___g_p_i_o___i_n_i_t_ga1d42e219765ec526d99e306638ac0023}{LED\+\_\+\+PWM\+\_\+\+TICKS}}~15
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Количество тиков в периоде ШИМ \end{DoxyCompactList}\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___g_p_i_o___i_n_i_t_gaf2e697ac60e05813d45ea2c9c9e79c25}{LED\+\_\+\+ON}}~1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Состояние пина для включения светодиода \end{DoxyCompactList}\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___g_p_i_o___i_n_i_t_ga80700bb63bd56ebabbb4728aa433fd29}{LED\+\_\+\+OFF}}~0
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Состояние пина для выключения светодиода \end{DoxyCompactList}\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___g_p_i_o___i_n_i_t_ga19d9e3aced311179a2914e0c9b13d0f9}{SW\+\_\+\+ON}}~1
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Состояние пина при нажатой кнопке \end{DoxyCompactList}\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___g_p_i_o___i_n_i_t_gacd8900c9ec0efde1da3253b718574067}{SW\+\_\+\+OFF}}~0
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Состояние пина при отжатой кнопке \end{DoxyCompactList}\item 
\#define \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___g_e_n_e_r_a_l_ga580b842096340b066c28b24d6b315be6}{GPIO\+\_\+\+TIM\+\_\+\+Alternate\+\_\+\+Mapping}}(INSTANCE)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Маппинг альтернативной функции SPI между GPIO. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsubsection*{Enumerations}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
enum \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gaac2b90d8b8c9579b6aa5d3bbda9b1ff1}{GPIO\+\_\+\+LEDState\+Type\+Def}} \{ \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_ggaac2b90d8b8c9579b6aa5d3bbda9b1ff1a74276cd2464314e422e8a144483f74ae}{LED\+\_\+\+IS\+\_\+\+OFF}} = 0
, \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_ggaac2b90d8b8c9579b6aa5d3bbda9b1ff1af6abfb9c5b95abbdb239590f2cd245ea}{LED\+\_\+\+IS\+\_\+\+ON}} = 1
, \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_ggaac2b90d8b8c9579b6aa5d3bbda9b1ff1a2445895bed5dcbedc82ea3ef02bec6fb}{LED\+\_\+\+IS\+\_\+\+BLINKING}} = 2
, \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_ggaac2b90d8b8c9579b6aa5d3bbda9b1ff1aa610f6df44c939aa7d45e318036fa03b}{LED\+\_\+\+IS\+\_\+\+FADING}} = 3
 \}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Режимы работы светодиода \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___g_e_n_e_r_a_l_ga962f010f783b81fcdd27eb6b53db28e6}{GPIO\+\_\+\+Clock\+\_\+\+Enable}} (GPIO\+\_\+\+Type\+Def \texorpdfstring{$\ast$}{*}GPIOx)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Включить тактирование порта GPIO. \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___s_w_i_t_c_h_gacafee0e68877f2b25df843356871d1f7}{GPIO\+\_\+\+Switch\+\_\+\+Init}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___switch_type_def}{GPIO\+\_\+\+Switch\+Type\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}sw, GPIO\+\_\+\+Type\+Def \texorpdfstring{$\ast$}{*}GPIOx, uint32\+\_\+t GPIO\+\_\+\+PIN\+\_\+X, uint8\+\_\+t SW\+\_\+\+On\+\_\+\+State)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Инициализировать кнопку (структуру кнопки) \end{DoxyCompactList}\item 
int \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___s_w_i_t_c_h_ga960b24335b2026abcad126ab8c422d70}{GPIO\+\_\+\+Read\+\_\+\+Switch}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___switch_type_def}{GPIO\+\_\+\+Switch\+Type\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}swstart)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Считать состоянии кнопки \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gac936453c7a0841c0b17bcfdae4958084}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Init}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led, GPIO\+\_\+\+Type\+Def \texorpdfstring{$\ast$}{*}GPIOx, uint32\+\_\+t GPIO\+\_\+\+PIN\+\_\+X, uint8\+\_\+t LED\+\_\+\+On\+\_\+\+State)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Инициализировать светодиод (структуру светодиода) \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_ga4b9572949326b050694cd55d0a7e5f6c}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+On}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Включить светодиод \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gaadda2d4f021390a4e392210a5ace5357}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Off}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Выключить светодиод \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gae78b570447d55a462a679a89dbaa8ea2}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Set}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led, uint8\+\_\+t led\+\_\+state)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Выставить светодиод по переменной \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gaf22f44ecaf6a1932b47edc5a845b03a9}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Blink\+\_\+\+Start}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led, uint32\+\_\+t period)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Активировать моргание светодиодом \end{DoxyCompactList}\item 
HAL\+\_\+\+Status\+Type\+Def \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gaa00f20021781464af3dfe74aa3e59a0a}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Fading\+\_\+\+Start}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led, uint32\+\_\+t period)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Активировать моргание светодиодом \end{DoxyCompactList}\item 
void \mbox{\hyperlink{group___m_y_l_i_b_s___g_p_i_o___l_e_d_s_gad6e6189824406c4d472b6340c7f19bb2}{GPIO\+\_\+\+LED\+\_\+\+Dynamic\+\_\+\+Handle}} (\mbox{\hyperlink{struct_g_p_i_o___l_e_d_type_def}{GPIO\+\_\+\+LEDType\+Def}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}led)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Управление динамическими режимами свечения светодиода \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
Заголовочный файл для модуля инициализации портов и работы с ними. 



Definition in file \mbox{\hyperlink{general__gpio_8h_source}{general\+\_\+gpio.\+h}}.

